Lahden ympäristöpalvelut

**1 Kiinteistön haltija**

|  |  |
| --- | --- |
| Nimi       | Y-tunnus       |
| Osoite       |
| Puhelin       | Sähköposti       |

**2 Selvityksen tekijä**

|  |  |
| --- | --- |
| Nimi       | Y-tunnus       |
| Osoite       |
| Puhelin       | Sähköposti       |

**3 Pääurakoitsija/purkuyritys**

|  |  |
| --- | --- |
| Nimi       | Y-tunnus       |
| Osoite       |
| Puhelin       | Sähköposti       |

**4 Purettava tai peruskorjattava kohde**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kunta       | Kaupunginosa/kylä       | Kortteli /tilan nimi      | Tontti /tilan RN:o      |
| Osoite       |
| [ ]  Puretaan[ ]  Peruskorjataan | Kohteen kuvaus       |

**5 Purettavaa/peruskorjattavaa kohdetta ja purku-/korjaustoimintaa koskevat tiedot**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Purettava kerrosala       | Käyttötarkoitus       | Rakennusvuosi       |
| Öljysäiliöt, lkm       | Poistettu, lkm      Liite       | Säiliöiden käsittely      Liite       |
| Mineraalisen purkujätteen käsittely kohteessa  | [ ]  Murskaus[ ]  Pulverointi | [ ]  Muu, mikä       |
| Pölyn leviämisen estäminen       |
| Ilmoitus erit. häiritsevää melua aiheuttavasta toiminnasta | [ ]  Tehty[ ]  Tehdään | [ ]  Ei tehdä, syy       |

**6 Purku-/peruskorjausaika**

|  |  |
| --- | --- |
| Työalkaa, pvm       | Työ päättyy, pvm       |

**7 Syntyvät tavanomaiset jätteet**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jätelaji | Määrä, tn | Käsittely- /sijoituspaikka |
| Maa-aines, puhdas |       |       |
| Maa-aines, pilaantunut |       |       |
| Asfaltti |       |       |
| Betoni |       |       |
| Tiili |       |       |
| Kyllästetty puu |       |       |
| Puu |       |       |
| Metalli |       |       |
| Lasi |       |       |
| Kipsilevy |       |       |
| Kattohuopa |       |       |
| Energiajäte |       |       |
| Muu lajiteltava, mikä       |       |       |
| Sekajäte |       |       |

**8 Syntyvät vaaralliset jätteet**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jätelaji | Määrä, tn | Käsittely- /sijoituspaikka |
| Kreosootti |       |       |
| PCB, lyijy |       |       |
| Asbesti |       |       |
| Sähkö- ja elektroniikkaromu |       |       |
| Muu vaarallinen jäte, mikä       |       |       |

**9 Kirjanpitovelvoite**

|  |
| --- |
| Toiminnasta syntyvistä jätteistä ja niiden toimittamisesta on pidettävä kirjaa, joka on pyydettäessä esitettävä viranomaiselle (esim. punnitustositeyhteenveto) |

**10 Muiden vaarallisten aineiden kartoitus**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mitkä aineet       | [ ]  TehtyLiite       | [ ]  Ei tehdä, syy       |

**11 Kartoitus maaperän pilaantumisesta**

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  TehtyLiite       | [ ]  Ei tehdä, syy       |

**12 Lisätietoja (asbesti kartoitus, jätteiden käsittely purkukohteessa, uudelleen käytettävät rakennusosat, muut vaaralliset jätteet yms.)**

|  |
| --- |
|       |

**13 Allekirjoitus**

|  |
| --- |
| Paikka ja päivämäärä, allekirjoitus ja nimen selvennys      |

**PURKAMISTA JA PERUSKORJAUSTA KOSKEVA JÄTEHUOLTOSELVITYS**

Lahden ympäristöpalvelut valvoo purkamis- ja peruskorjausjätteiden säännösten mukaista käsittelyä ja hyödyntämistä.

Selvitys tulee jättää hyvissä ajoin ennen purku-/peruskorjaustyön aloittamista. Purku-/peruskorjaustyö voidaan aloittaa, mikäli hakemukseen liittyen ei ole pyydetty lisäselvityksiä tai työn aloittamista ei ole kielletty.

Purku-/peruskorjaustyö saattaa olla sellainen ympäristönsuojelulain 120 §:ssä tarkoitettu kertaluonteinen toimenpide, joka edellyttää erityisiä toimenpiteitä jätehuollossa ja joka edellyttää ilmoituksen tekemistä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Jätelain (646/2011) 12 §:n mukaisesti jätteen haltijan on oltava selvillä hallinnassaan olevan jätteen määrästä, laadusta, lajista, alkuperästä ja jätehuollon kannalta merkityksellisistä ominaisuuksista sekä terveys- ja ympäristövaikutuksista. Jätelain 122 §:n mukaisesti on valvontaviranomaisella oikeus saada jätteen haltijalta tai muulta jätehuoltoa järjestävältä säännösten ja määräysten valvontaa tai tehtävien hoitamista varten tarpeelliset tiedot.

Rakennus- ja purkutyössä syntyviä jätteitä koskevia säännöksiä on erityisesti Valtioneuvoston asetuksessa jätteistä (179/2012, 15 ja 16 §), jossa on määräykset jätteiden määrän ja haitallisuuden vähentämisestä sekä erilliskeräyksestä ja hyödyntämisestä. Jätelaki mm. kieltää jätteen hylkäämisen ja käsittelemisen hallitsemattomasti ja sallii luovuttamisen vain hyväksytylle vastaanottajalle. Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset kieltävät jätteen hävittämisen polttamalla sekä jätteen hautaamisen maahan. Betoni- ja tiilijätteen hyödyntäminen maarakentamisessa on luvanvaraista.

**TÄYTTÖOHJEET**

1. Kohtaan merkitään purettavan tai peruskorjattavan rakennuksen haltija (esim. henkilö, as oy tai yritys). Työn teettäjä on urakoitsijan kanssa tehdystä sopimuksesta huolimatta myös päätoteuttajana vastuussa purkujätteen käsittelystä. Jätteen hallinnan siirtämisen yhteydessä on luovuttajan varmistuttava siitä, että vastaanottajalla on riittävät edellytykset huolehtia asianmukaisen jätehuollon järjestämisestä.
2. Kohtaan merkitään selvityksen tekijän yhteystiedot, elleivät ne ole samat kuin kohdassa 1.
3. Työn suorittajan yhteystiedot.
4. Tiedot purettavasta ja/tai peruskorjattavasta kohteesta. Katuosoitteen lisäksi merkitään korttelin ja tontin numero tai rekisterinumero. Kuvaillaan kohdetta lyhyesti sanallisesti, tarvittaessa liitteessä (esim. teollisuushalli, puurakenteinen pieni mummonmökki, omakotitalo).
5. Purettavaa kohdetta ja purkutoimintaa koskevat tarkemmat tiedot ilmoitetaan lomakkeen mukaisesti.
6. Työnarvioitu alkamis- ja päättymisaika.
7. Jätteiden arvioitu määrä ja vastaanottoja tai muu käsittelypaikka ilmoitetaan lomakkeen mukaisesti.
8. Vaarallisia jätteitä ovat PCB, asbesti, freonit, loisteputket, kreosoottieristeet, säiliöiden ja putkistojen sisältämät öljy ja muu mahdollinen rakennuksesta ja sen käytöstä peräisin oleva vaaralliseksi jätteeksi luokiteltu jäte. Näiden osalta merkitään myös suunniteltu käsittely ja toimituspaikka.
9. Purkajan/peruskorjaajan on oltava selvillä syntyvästä jätteestä, sen terveys- ja ympäristövaikutuksista sekä sen määrän ja haitallisuuden vähentämisestä ja jätehuollosta sekä mahdollisuuksista kehittää toimintaa siten, että jätteen määrä ja haitallisuus vähenee. Rakennus- ja purkutoiminnassa syntyvästä jätteestä on pidettävä kirjaa. Kirjanpidosta on käytävä ilmi ainakin jätteen laji, laatu, määrä, toimituspaikka sekä hyödyntämis- ja käsittelytapa. Valvontaviranomaisella on oikeus saada valvontaa varten tarpeelliset tiedot.
10. Kohtaan merkitään tiedot vaarallisten aineiden kartoituksesta.
11. Kohtaan merkitään tiedot maaperän pilaantuneisuuden kartoituksesta.
12. Mahdolliset jätteitä koskevat lisäselvitykset.
13. Allekirjoitus. Selvityksen laatija allekirjoittaa jätehuoltoselvityksen.